**Акустический сейф**

**«СКАТ-10П»**

****

Руководство по эксплуатации

ООО “Нера-С”

1. **Описание и работа**

*1.1.  Назначение*

Изделие «СКАТ-10П» предназначено для защиты речевой информации от утечки как через каналы сотовой связи группы мобильных телефонов, при их несанкционированной дистанционной активации.

Изделие конструктивно исполнено в носимом варианте и размещается в ударопрочном кейсе.

*1.2. Устройство*

1.2.1. В изделии «Скат-10П» используется экранированный корпус, который подавляет электромагнитное излучение, вследствие чего мобильные телефоны, размещенные внутри изделия, не могут связываться с базовыми станциями;

1.2.2. Защищаемые телефоны (до 10 штук) размещаются в соответствующих ячейках акустического сейфа (рис.1).

1.2.3. Перед тем, как поместить телефон необходимо открыть ячейку, повернув жетон-ключ с номером.

Жетон-ключ также служит для идентификации телефона (пока телефон находится в ячейке, жетон остается у пользователя)



Рис.1

**2. Использование изделия**

Откройте кейс. Убедитесь, что все жетоны находятся на соответствующих их номеру местах.

Поставьте изделие на горизонтальную поверхность.

Откройте замки кейса и переведите верхнюю крышку в вертикальное положение.

Выберите нужную ячейку, после чего поверните жетон-ключ, чтобы открыть ячейку (рис 2.)

Положите внутрь телефон и закройте ячейку на замок.

Опустите верхнюю крышку и защелкните замки.

Изделие готово к работе.

***Для обеспечения эффективной защиты информации от утечки по каналам сотовой связи необходимо, чтобы замки кейса всегда были защелкнуты!***

Основные технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество защищенных ячеек | 10 |
| 2. | Уровень блокировки сигнала | 100% |
| 3. | Габаритные размеры, не более | 470х370х180 мм |
| 4. | Масса, не более | 10 кг |
|  |  |  |

Состав изделия

|  |  |
| --- | --- |
| Изделие «Скат-10П» | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |